Mūšos g. 19, 39103 Pasvalys

 Tel. 8 451 34500, Faks. 8 451 53280, El. paštas info@kurana.lt

 Įmonės kodas 300092090, PVM kodas LT10000 1741010

**KOKYBĖS PAŽYMĖJIMAS Nr.**

201x-xx-xx

Gamintojas – UAB „KURANA“ Mūšos g. 19, LT - 39103 Pasvalys, Lietuva

Produkto pavadinimas – Denatūruotas dehidratuotas etilo alkoholis (DDE) 5 formulė

Pagaminimo data –

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Kokybės rodikliai** | **Tyrimo metodai** | **Norma** | **Faktas** |
| 1. | Etilo alkoholio koncentracija prieš denatūravimą, esant 20oC, % (v/v) | LST EN ISO 12185 | ≥99,5 |  |
| 2. | Etilo alkoholio koncentracija po denatūravimo, esant 20oC, % (v/v) | LST EN ISO 12185 | ≥90,0 |  |
| 3. | Tankis po denatūravimo, esant 200C, kg/m³ | LST EN ISO 12185 | 0,789-0,800 |  |
| 4. | Aukštesniųjų sočiųjų alkoholių kiekis, mg/l a.a. | EN 15721 | ≤2500 |  |
| 5. | Metanolio kiekis, mg/l a.a. | EN 15721 | ≤80 |  |
| 6. | Denatūravimo medžiaga:1. Metiletilketonas, sudarytas iš 95 – 96 % (m/m) metiletilketono, ltr./100ltr. a.a.

2,5 – 3 % (m/m) metilizopropilketono – 1,5 – 2 % (m/m) etilizoamilketono ltr./100ltr. a.a.1. Denatonio benzoatas g/100ltr. a.a.
 | 5 denatūravimo formulė | 0,751,0 | 0,751,0 |
| 7. | Išvaizda  | LST EN 15769 | Švarus ir skaidrus | Švarus ir skaidrus |

Laboratorijos darbuotojas \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(parašas)